proteger / Interruptores-seccionadores con fusibles

Interruptores-seccionadores con fusibles D0 Tytan, 3-polos, Fusibles D0, 2 A - 63 A, Carcasa vacía

Interruptores-seccionadores principales para fusibles D01 y D02 como carcasa vacía con portafusible para fusibles de hasta 63 A.

Circuito de carga (Contacto de conmutación):
3 Contacto de cierre
Número de polos (total): 3
Tensión asignada (CA): 400 V 
máx. Intensidad asignada de CA: 63 A
Tensión asignada (CC): máx. 220 V
máx. Capacidad de conmutación asignada: 50 kA
Tensión de aislamiento asignada: 690 V 

endurancia eléctrica: mín. 1500 ciclos de conmutación
endurancia mecánica: mín. 10000 ciclos de conmutación
Posición de uso: cualquiera

Tipo de carcasa: Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje : Regleta de montaje (35 mm)
Grado de protección: IP20 (montado: IP40)
Dimensiones: An 81 mm (4,5 Módulo) × Al 86 mm × Pr 70 mm

Normativas de construcción/Normas: EN 60947-3

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: Tytan II D0-63-3
Número de referencia: 09980103
marca o tipo elegidos: ___________/___________