schützen / Sicherungslasttrennschalter

D0-Sicherungslasttrennschalter Tytan, 3+N-polig, D0-Sicherung, 2 A - 63 A, Leergehäuse

Hauptsicherungslasttrennschalter für D01- und D02-Sicherungen als Leergehäuse mit Passeinsatz für Sicherungen bis zu 63 A

Laststromkreis (Schaltkontakt):
4 Schließer
Polzahl (gesamt): 4
Bemessungsspannung (AC): 400 V 
max. Bemessungsstrom AC: 63 A
Bemessungsspannung (DC): max. 220 V
Bemessungskurzschlussstrom: 50 kA
Bemessungsisolationsspannung: 690 V 

elektrische Lebensdauer: 

Gehäuseart: Verteilereinbaugehäuse
Montageart: Tragschiene (35 mm)
Schutzart: IP20C (hinter Frontplatte mit eingesetzten Sicherungs-Steckern)
Abmessungen: B 108 mm (6 TE) × H 86 mm × T 70 mm

Bauvorschriften/Normen: EN 60947-3

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: Tytan II D0-63-3+N
Bestellnummer: 09980105
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________