proteger / Interruptores-seccionadores con fusibles

Interruptores-seccionadores con fusibles D0 Tytan, 3+N, 2 A - 63 A, Carcasa vacía, enclavables

Interruptores-seccionadores principales para fusibles D01 y D02 como carcasa vacía con portafusible para fusibles de hasta 63 A.

Circuito de carga (Contacto de conmutación):
4 Contacto de cierre
Número de polos (total): 4
Tensión asignada (CA): 400 V 
máx. Intensidad asignada de CA: 63 A
Tensión asignada (CC): máx. 220 V
Corriente de cortocircuito asignada: 50 kA
Tensión de aislamiento asignada: 690 V 

endurancia eléctrica: 

Tipo de carcasa: Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje : Regleta de montaje (35 mm)
Grado de protección: IP20C (detrás del panel frontal con los enchufes de fusibles insertados)
Dimensiones: An 108 mm (6 Módulo) × Al 86 mm × Pr 70 mm

Normativas de construcción/Normas: EN 60947-3

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: Tytan II D0-63-3+N/V
Número de referencia: 09980107
marca o tipo elegidos: ___________/___________