ampliar / Juegos de conectores de fusibles

Juego de conectores de fusibles, 63 A, cobre, mecánicos, 230 V, 400 V AC

Los juegos de conectores para fusibles de esta serie son accesorios para los fusibles-interruptores-seccionadores Tytan-II y contienen tres clavijas, tres portafusibles y tres fusibles de la variable correspondiente. La caja dispone de un soporte en la parte trasera, lo que permite encajarla en una regleta de montaje y, en consecuencia, utilizarla como caja de reserva en el cuadro de distribución.
Esta versión de los juegos de conectores para fusibles incluye fusibles con indicador mecánico.

Circuito de carga:
Número de polos (total): 1
Intensidad asignada de CA (típica): 63 A 

Tipo de carcasa: Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje : Regleta de montaje (35 mm)
Dimensiones: An 54 mm × Al 45 mm × Pr 74 mm 
Color de la carcasa: cobre

Normativas de construcción/Normas: EN 60715, EN 50022, VDE 0110, VDE 0638, EN 60947

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: DSE D02-63 MI
Número de referencia: 09980129
marca o tipo elegidos: ___________/___________