ampliar / Terminales y tapas

Borne doble para interruptores-seccionadores D0, 3 polos, 3x2x35

terminales de alimentación apto para Coron/Tytan II.

Conector brida  (Conexión del dispositivo):

Número de polos (total): 3 

Borne roscado  (Alimentación):
Sección de conexión unifilar: 1 conductor: 1,5 mm² ... 35 mm²
Sección de conexión AWG, unifilar: 15 ... 2

Tipo de montaje : tornillo
Dimensiones: An 80,5 mm × Al 43,7 mm × Pr 28,8 mm

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: DK D0
Número de referencia: 09980140
marca o tipo elegidos: ___________/___________