schützen / Sicherungslasttrennschalter

D0-Sicherungslasttrennschalter Tytan, einpolig, 63 A, mit Blinkmelder im Sicherungsstecker, ohne Sicherung

Hauptsicherungslasttrennschalter für D01- und D02-Sicherungen mit farblichem Passeinsatz und Sicherungsstecker gemäß des angegebenen Bemessungsstroms

Laststromkreis (Schaltkontakt):
1 Schließer
Polzahl (gesamt): 1
Bemessungsspannung (AC): 400 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 63 A 
Bemessungsspannung (DC): max. 110 V
Bemessungskurzschlussstrom: 50 kA
Bemessungsisolationsspannung: 690 V 

elektrische Lebensdauer: 

Gehäuseart: Verteilereinbaugehäuse
Montageart: Tragschiene (35 mm)
Schutzart: IP20C (hinter Frontplatte mit eingesetzten Sicherungs-Steckern)
Abmessungen: B 27 mm (1,5 TE) × H 86 mm × T 70 mm

Bauvorschriften/Normen: EN 60947-3

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: Tytan II D0-63-1/E
Bestellnummer: 09980169
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________