proteger / Interruptores-seccionadores con fusibles

Interruptores-seccionadores con fusibles D0 Tytan, 1, 63 A, con avisador intermitente en conector para fusibles, sin fusible

Interruptores-seccionadores principales para fusibles D01 y D02 con portafusibles de color y conector para fusibles según la intensidad asignada indicada

Circuito de carga (Contacto de conmutación):
1 Contacto de cierre
Número de polos (total): 1
Tensión asignada (CA): 400 V
Intensidad asignada de CA (típica): 63 A 
Tensión asignada (CC): máx. 110 V
máx. Capacidad de conmutación asignada: 50 kA
Tensión de aislamiento asignada: 690 V 

endurancia eléctrica: mín. 1500 ciclos de conmutación
endurancia mecánica: mín. 10000 ciclos de conmutación
Posición de uso: cualquiera

Tipo de carcasa: Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje : Regleta de montaje (35 mm)
Grado de protección: IP20 (montado: IP40)
Dimensiones: An 27 mm (1,5 Módulo) × Al 86 mm × Pr 70 mm

Normativas de construcción/Normas: EN 60947-3

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: Tytan II D0-63-1/E
Número de referencia: 09980169
marca o tipo elegidos: ___________/___________