conmutar / Relés de deslastre de carga

Relés de deslastre de carga, 1 Contacto de apertura, 230 V AC, 1 A, retrasados

Relés de deslastre de carga para evitar picos de corriente con retardo de desexcitación adicional
retrasados
Tensión de servicio (CA): 230 V
Factor de sobrecarga: 
mín. Umbral de conexión de la corriente: 3,1 A
máx. Umbral de conexión de la corriente: 5,3 A
Retardo de disparo: 20 ms

1 Contacto de apertura
Número de polos (total): 1
Tensión asignada (CA): 400 V
Intensidad asignada de CA (típica): 1 A 
Frecuencia de conmutación: máx. 30 1/min
máx. Potencia asignada: 250 VA

Tipo de carcasa: Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje : Regleta de montaje (35 mm)
Grado de protección: IP40
Dimensiones: An 17,5 mm (1 Módulo) × Al 87 mm × Pr 65 mm

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: RLR 2
Número de referencia: 09980284
marca o tipo elegidos: ___________/___________