proteger / Interruptores-seccionadores con fusibles

Interruptores-seccionadores con fusibles D0 Tytan, unipolární, 20 A, con conector para fusibles, sin fusible

Interruptores-seccionadores principales para fusibles D01 y D02 con portafusibles de color y conector para fusibles según la intensidad asignada indicada

Circuito de carga (Contacto de conmutación):
1 Contacto de cierre
Número de polos (total): 1
Tensión asignada (CA): 400 V
Intensidad asignada de CA (típica): 20 A 
Tensión asignada (CC): máx. 110 V
Corriente de cortocircuito asignada: 50 kA
Tensión de aislamiento asignada: 690 V 

endurancia eléctrica: 

Tipo de carcasa: Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje : Regleta de montaje (35 mm)
Grado de protección: IP20C (detrás del panel frontal con los enchufes de fusibles insertados)
Dimensiones: An 27 mm (1,5 Módulo) × Al 86 mm × Pr 70 mm

Normativas de construcción/Normas: EN 60947-3

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: Tytan II D0-20-1/S
Número de referencia: 09980390
marca o tipo elegidos: ___________/___________