conmutar / Contactores de instalación

Contactor de instalación 230 V AC, 25 A, 2 Contacto de cierre

Los contactores de instalación de la serie HS para el montaje en el cuadro de distribución no presentan apenas zumbidos y destacan por sus procesos de conmutación silenciosos, así como por su alta versatilidad (gracias a sus categorías de uso) y por su alta endurancia mecánica y eléctrica. La bobina magnética de esta serie es apta para el modo de servicio continuo (100 % del ciclo de servicio).

Entrada de control:
Tensión asignada (AC): 230 V

Circuito de carga (Contacto de conmutación):
2 Contacto de cierre
Tensión asignada (CA): 400 V
Intensidad asignada de CA (típica): 25 A 
máx. Frecuencia de conmutación: 300 / h
Tensión de aislamiento asignada: 440 V
Corriente de cortocircuito asignada "Iq": 3 kA
Tensión asignada AC-1 (fija): 230 V
máx. Potencia asignada AC-1 de 230 V: 5,5 kW
Tensión asignada AC-3 monofásica (fija): 230 V
máx. Potencia asignada de las lámparas eléctricas incandescentes: 3000 VA
máx. Potencia asignada de las lámparas fluorescentes compensada: 1360 VA
máx. Potencia asignada de las lámparas fluorescentes sin compensar: 1190 VA
máx. Potencia asignada de las lámparas fluorescentes con conmutación dual: 2552 VA

Modo de funcionamiento asignado: Servicio continuo
Ciclo de servicio: Servicio continuo (Ciclo de servicio ≤ 100 %)
endurancia eléctrica: mín. 1000000 ciclos de conmutación
endurancia mecánica: mín. 10000000 ciclos de conmutación
Posición de uso: cualquiera

Tipo de carcasa: Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje : Regleta de montaje (35 mm)
Grado de protección: IP20
Dimensiones: An 18 mm (1 Módulo) × Al 85 mm × Pr 65 mm

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: HS 1-230AC/25-20
Número de referencia: 09980447
marca o tipo elegidos: ___________/___________