erweitern / Hilfsschalter

Hilfsschalter für HS 2/3, 1 Ö/1 S

Hilfsschalter zur Nachrüstung der Baureihe(n) HS von Doepke

Hilfsschalter:
geeignet für Geräteklasse: Schütze/Relais
geeignet für Baureihe: HS
Anbauseite: rechts
maximale Polzahl der Hauptkontakteinheit: 4
maximale Stromstärke der Hauptkontakteinheit: 63 A

Laststromkreis (Schaltkontakt):
1 Öffner/1 Schließer
Bemessungsspannung (AC): 230 V 
max. Bemessungsstrom AC: 10 A
Bemessungsspannung (DC): 110 V
max. Bemessungsstrom DC: 0,4 A
Bemessungskurzschlussstrom: 1 kA
Bemessungsisolationsspannung: 440 V

Gehäuseart: Verteilereinbaugehäuse
Montageart: Tragschiene (35 mm), Geräteanbau
Schutzart: IP20 (eingebaut: IP40)
Abmessungen: B 9 mm (0,5 TE) × H 87 mm × T 66 mm

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: HSH 11
Bestellnummer: 09980497
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________