ampliar / Interruptores auxiliares

Interruptores auxiliares para HS 2/3, 1 NC/1 NO

Interruptores auxiliares para el equipamiento a posteriori de las series HS de Doepke

Interruptores auxiliares:
aptos para la clase de dispositivos: Contactores (mecánicos)/relés
aptos para la serie: HS
Lado de montaje: derecha
número máximo de polos de la unidad de contactos principales: 4
máxima intensidad de corriente de la unidad de contactos principales: 63 A

Circuito de carga (Contacto de conmutación):
1 Contacto de apertura/1 Contacto de cierre
Tensión asignada (CA): 230 V 
máx. Intensidad asignada de CA: 10 A
Tensión asignada (CC): 110 V
máx. Intensidad asignada de CC: 0,4 A
Corriente de cortocircuito asignada: 1 kA
Tensión de aislamiento asignada: 440 V

Tipo de carcasa: Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje : Regleta de montaje (35 mm), Acoplamiento del dispositivo
Grado de protección: IP20 (montado: IP40)
Dimensiones: An 9 mm (0,5 Módulo) × Al 87 mm × Pr 66 mm

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: HSH 11
Número de referencia: 09980497
marca o tipo elegidos: ___________/___________