erweitern / Klingeltransformatoren

Klingeltransformator 8 V/2 A (AC), 12 V/1,3 A (AC), 24 V/0,6 A (AC)

Transformatoren zur Umwandlung der Netzspannung 230 V in Funktionskleinspannung (FELV). .
kurzschlussfest durch PTC
geprüft nach EN 61558
zertifiziert durch VDE, gekennzeichnet mit ENEC-Zeichen für den Einsatz in ganz Europa

Laststromkreis:
Bemessungsspannung (AC): 8 V, 12 V, 24 V 
max. Bemessungsstrom AC: 2 A
Bemessungsfrequenz: 50 Hz
max. Bemessungsleistung: 16 VA

Betriebsspannung (AC): 230 V
Betriebsfrequenz: 50 Hz

Gehäuseart: Verteilereinbaugehäuse, Aufputzgehäuse
Montageart: Tragschiene (35 mm), Wandmontage
Schutzart: IP20
Abmessungen: B 36 mm (2 TE) × H 90 mm × T 65 mm

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: RK 24
Bestellnummer: 09980654
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________