schützen / Sicherungslasttrennschalter

D0-Sicherungslasttrennschalter Coron, 3p, 2 A - 63 A

Sicherungslasttrennschalter für D01- und D02-Sicherungen
Sicherungsstecker mit Blinkmelder
geeignet für D0 Sicherungen (D01 mit Haltefeder)
finger- und handrückensicher
Anschlussquerschnitt von 1,5 mm² bis 35 mm²
abschließbar durch handelsübliche Vorhängeschlösser

Laststromkreis (Lasttrennkontakt):
3 Schließer
Polzahl (gesamt): 3
Bemessungsspannung (AC): 400 V 
max. Bemessungsstrom AC: 63 A
Bemessungsspannung (DC): 220 V
max. Bemessungsstrom DC: 63 A
Bemessungskurzschlussstrom: 50 kA
Bemessungsisolationsspannung: 690 V 

Betriebsspannung (AC): 50 V ... 400 V
Betriebsspannung (DC): 50 V ... 220 V

elektrische Lebensdauer: 

Gehäuseart: Verteilereinbaugehäuse
Montageart: Tragschiene (35 mm)
Schutzart: IP20C (hinter Frontplatte mit eingesetzten Sicherungs-Steckern)
Abmessungen: B 80 mm (4,5 TE) × H 85 mm × T 79 mm

Bauvorschriften/Normen: EN 60947-3

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: Coron 2 D0-63-3
Bestellnummer: 09980663
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________