schützen / Sicherungslasttrennschalter

D0-Sicherungslasttrennschalter Coron, einpolig, 2 A - 63 A

Sicherungslasttrennschalter für D01- und D02-Sicherungen
Sicherungsstecker mit Blinkmelder
geeignet für D0 Sicherungen (D01 mit Haltefeder)
finger- und handrückensicher
Anschlussquerschnitt von 1,5 mm² bis 35 mm²
abschließbar durch handelsübliche Vorhängeschlösser

Laststromkreis (Lasttrennkontakt):
1 Schließer
Polzahl (gesamt): 1
Bemessungsspannung (AC): 400 V 
max. Bemessungsstrom AC: 63 A
Bemessungsspannung (DC): max. 110 V
max. Bemessungsstrom DC: 63 A
Bemessungskurzschlussstrom: 50 kA
Bemessungsisolationsspannung: 690 V 

Betriebsspannung (AC): 60 V ... 230 V

elektrische Lebensdauer: min. 1500 Schaltspiele
Gebrauchslage: beliebig

Gehäuseart: Verteilereinbaugehäuse
Montageart: Tragschiene (35 mm)
Schutzart: IP20C (hinter Frontplatte mit eingesetzten Sicherungs-Steckern)
Abmessungen: B 27 mm (1,5 TE) × H 86 mm × T 70 mm

Bauvorschriften/Normen: EN 60947-3

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: Coron 2 63-1
Bestellnummer: 09980671
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________