erweitern / Sicherungssteckersätze / Sicherungssteckersätze

Sicherungssteckersatz, 63 A, kupfer, elektronisch, 50 V ... 400 V (AC) / 50 V ... 110 V (DC)

Sicherungssteckersätze dieser Baureihe sind Zubehör für Tytan-II-Sicherungslasttrennschalter und enthalten drei Stecker, drei Passeinsätze und drei Sicherungen der jeweiligen Variante. Die Box verfügt über eine rückseitige Halterung, die das Aufrasten auf eine Tragschiene und somit auch eine Verwendung als Reservebox in der Verteilung ermöglicht.
Diese Ausführung der Sicherungssteckersätze beinhaltet Sicherungen mit LED-Anzeigen, die bei einem Ausfall der Sicherung blinken.

Laststromkreis:
Polzahl (gesamt): 1
Bemessungsstrom AC (typ.): 63 A 

Gehäuseart: Verteilereinbaugehäuse
Montageart: Tragschiene (35 mm)
Abmessungen: B 54 mm × H 45 mm × T 74 mm 
Gehäusefarbe: kupfer (ähnlich RAL 8023)

Bauvorschriften/Normen: EN 60715, EN 50022, VDE 0110, VDE 0638, EN 60947

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: DSE D0-63
Bestellnummer: 09980689
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________