erweitern / Einbausteckdosen

Einbausteckdosen 250 V AC/16 A mit Klappdeckel

Steckdose mit Schutzkontakt und Klappdeckel für den Verteilereinbau

Laststromkreis:
Bemessungsspannung (AC): 250 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 16 A 
Bemessungsfrequenz: 50 Hz

Montageart: Wandmontage
Schutzart: IP20
Abmessungen: B 44,7 mm (2,5 TE) × H 77 mm × T 69 mm

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: RDS 9
Bestellnummer: 09980698
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________