ampliar / Bases empotrables

Bases empotrables 250 V AC/16 A con tapa abatible

Base con contacto de protección y tapa abatible para el montaje en el cuadro de distribución.

Circuito de carga:
Tensión asignada (CA): 250 V
Intensidad asignada de CA (típica): 16 A 
Frecuencia asignada: 50 Hz

Tipo de montaje : Montaje en la pared
Grado de protección: IP20
Dimensiones: An 44,7 mm (2,5 Módulo) × Al 77 mm × Pr 69 mm

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: RDS 9
Número de referencia: 09980698
marca o tipo elegidos: ___________/___________