schalten / Zeitrelais

Zeitrelais 12 V ... 240 V AC/DC

Zeitrelais mit hohem Funktionsumfang und großen Zeitbereichen
Funktionen Zeitschalter: einschaltverzögert (E), rückfallverzögert (R), einschaltverzögert mit Steuerkontakt (Es), blinkend pausebeginnend (Bp), einschaltwischend spannungsgesteuert (Wu), ausschaltwischend mit Steuereingang (Wa), einschaltwischend mit Steuereingang (Ws)
Einstellgenauigkeit: < 5 % vom Skalenendwert
Wiederholgenauigkeit: 0,5 %
Zeitverzögerung: min. 0,05 s ... max. 360000 s

Steuereingang:
Bemessungsspannung (AC): 12 V ... 240 V
Bemessungsspannung (DC): 
Bemessungsfrequenz: 48 Hz ... 63 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: 4 kV

Laststromkreis (Relais):
1 Wechsler
Bemessungsspannung (AC): 250 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 8 A 
max. Bemessungsschaltvermögen: 8 A
Schaltfrequenz: max. 60 1/min (bei 100 VA ohmscher Last, max. 6/min bei 1000 VA ohmscher Last) 

Betriebsspannung (AC): 12 V ... 240 V
Betriebsspannung (DC): 12 V ... 240 V

Bemessungsbetriebsart: Dauerbetrieb
Einschaltdauer: Dauerbetrieb (ED <= 100 %)
elektrische Lebensdauer: min. 2000000 Schaltspiele (1000 VA, ohmsche Last)
mechanische Lebensdauer: min. 200000000 Schaltspiele
Gebrauchslage: beliebig

Bauvorschriften/Normen: EN 60715, EN 60664-1, EN 60721-3-3, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: RZM 128
Bestellnummer: 09980715
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________