conmutar / Relés de medida de subtensión

Relés de medida de subtensión, Umbral de conmutación 160 V ... 240 V AC

Relés de medida de subtensión con umbral de conmutación ajustable
Tensión de servicio (CA): 230 V, 400 V (161 V ... 440 V)
Retardo de disparo: 200 ms

Circuito de carga (Relés):
1 Contacto inversor
Tensión asignada (CA): 250 V 
máx. Intensidad asignada de CA: 5 A
Frecuencia asignada: 48 Hz ... 63 Hz
Frecuencia de conmutación: máx. 60 1/min (con una carga resistiva de 100 VA, máx. 6/min a una carga resistiva de 1000 VA)
máx. Potencia asignada: 1250 VA

Tipo de carcasa: Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje : Regleta de montaje (35 mm)
Grado de protección: IP40
Dimensiones: An 17,5 mm (1 Módulo) × Al 87 mm × Pr 65 mm

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: RUR 3
Número de referencia: 09980718
marca o tipo elegidos: ___________/___________