conmutar / Interruptores de impulsos (interruptores remotos)

Interruptores de impulsos (interruptores remotos), 230 V (AC), 16 A@250 V (AC), 2 Contacto inversor

Interruptores de impulsos (interruptores remotos) para la conmutación remota de consumidores de hasta 16 A
bajos ruidos de conmutación y ausencia de zumbidos
indicador de la posición de conmutación situado en la parte delantera
posibilidad de accionamiento manual
bornes imperdibles de grandes dimensiones
con protección contra contacto accidental según la normativa BGV A3

Tensión de servicio (CA): 230 V
Frecuencia de servicio (fija): 50 Hz

Entrada de control:
Tensión asignada (AC): 230 V
Resistencia a la tensión de impulsos asignada: 2 kV

Circuito de carga (Relés):
2 Contacto inversor
Número de polos (total): 2
Tensión asignada (CA): 250 V
Intensidad asignada de CA (típica): 16 A 
Frecuencia asignada: 50 Hz
Tensión de aislamiento asignada: 500 V
máx. Corriente de conmutación cos phi = 0,6: 24
máx. Potencia asignada de las lámparas eléctricas incandescentes: 1980 VA
máx. Potencia asignada de las lámparas halógenas de bajo voltaje: 900 VA
máx. Potencia asignada de las lámparas fluorescentes compensada: 1105 VA
máx. Potencia asignada de las lámparas fluorescentes sin compensar: 1020 VA
máx. Potencia asignada de las lámparas fluorescentes con conmutación dual: 1820 VA

Tipo de carcasa: Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje : Regleta de montaje (35 mm)
Grado de protección: IP20 (montado: IP40)
Dimensiones: An 36 mm (2 Módulo) × Al 90 mm × Pr 65 mm

Normativas de construcción/Normas: EN 60715, EN 60669-1

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: RS 230-002
Número de referencia: 09981047
marca o tipo elegidos: ___________/___________