conmutar / Interruptores-seccionadores

Interruptores-seccionadores,  25 A, 3 Contacto de cierre

Interruptores-seccionadores
bornes de doble piso bilaterales para secciones del conductor y barras ómnibus grandes
Indicador de la posición de conmutación
Función de conmutación rápida al encender

Circuito de carga (Contacto seccionador):
3 Contacto de cierre
Número de polos (total): 3
Tensión asignada (CA): 240 V, 415 V
Intensidad asignada de CA (típica): 25 A 
Frecuencia asignada: 50 Hz, 60 Hz
Tensión de aislamiento asignada: 690 V 

Borne imperdible de tornillo enchufable arriba, abajo (Circuito de carga):
Margen de apriete: mín. 2,5 mm² ... máx. 50 mm²

Certificados: VDE
Normativas de construcción/Normas: EN 60947-1, EN 60947-3, EN 60669-1, EN 60669-2-4, VDE 0632

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: RH 025-300
Número de referencia: 09981054
marca o tipo elegidos: ___________/___________