schalten / Lasttrennschalter

Lasttrennschalter,  40 A, 1 S

Lasttrennschalter
beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Sammelschiene
Schaltstellungsanzeige
Sprungschaltfunktion beim Einschalten

Laststromkreis (Lasttrennkontakt):
1 Schließer
Polzahl (gesamt): 1
Bemessungsspannung (AC): 240 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 40 A 
Bemessungsfrequenz: 50 Hz, 60 Hz
Bemessungsisolationsspannung: 690 V 

Liftklemme unverlierbar oben, unten (Laststromkreis):
Klemmbereich: min. 2,5 mm² ... max. 50 mm²

Zertifizierungen: VDE
Bauvorschriften/Normen: EN 60947-1, EN 60947-3, EN 60669-1, EN 60669-2-4, VDE 0632

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: RH 040-100
Bestellnummer: 09981056
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________