schalten / Steuerschalter / Steuerschalter

Steuerschalter, 16 A, 2 S

Steuerschalter

Betriebsspannung (AC): 230 V
Betriebsfrequenz: 50 Hz

Steuereingang:
Bemessungsspannung (AC): 250 V

Laststromkreis (Schaltkontakt):
2 Schließer
Polzahl (gesamt): 2
Bemessungsspannung (AC): 250 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 16 A 
Bemessungsfrequenz: 50 Hz
max. Bemessungsschaltvermögen: 20 A

Gehäuseart: Verteilereinbaugehäuse
Montageart: Tragschiene (35 mm)
Schutzart: IP40
Abmessungen: B 18 mm (1 TE) × H 90 mm × T 65 mm

Bauvorschriften/Normen: EN 60715, EN 60669-1, VDE 0632-1, EN 60068-1

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: RSS 016-200
Bestellnummer: 09981071
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________