schalten / Gruppenschalter

Gruppenschalter (Umschalter), 16 A, 2 W

Gruppenschalter (Umschalter)

Steuereingang:
Bemessungsspannung (AC): 230 V

Laststromkreis (Schaltkontakt):
2 Wechsler
Polzahl (gesamt): 2
Bemessungsspannung (AC): 230 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 16 A 
Bemessungsfrequenz: 50 Hz
max. Bemessungsschaltvermögen: 25 A
Bemessungskurzschlussstrom: 10 kA

Gehäuseart: Verteilereinbaugehäuse
Montageart: Tragschiene (35 mm)
Schutzart: IP40
Abmessungen: B 18 mm (1 TE) × H 90 mm × T 65 mm

Bauvorschriften/Normen: EN 60715, EN 60669-1, VDE 0632-1, EN 60068-1

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: RG 016-002
Bestellnummer: 09981081
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________