ampliar / Detectores/paneles de control

Indicadores luminosos, LED rojo, 230 V AC

Indicadores luminosos para la visualización de las condiciones en funcionamiento

LED (Indicadores luminosos):
Color: rojo 
Iluminancia: 15 mcd

Tensión de servicio (CA): 50 V ... 240 V
Tensión de servicio (CC): 110 V ... 240 V

Tipo de carcasa: Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje : Regleta de montaje (35 mm)
Grado de protección: IP40
Dimensiones: An 18 mm (1 Módulo) × Al 90 mm × Pr 70,5 mm

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: RL 230-1RT
Número de referencia: 09981092
marca o tipo elegidos: ___________/___________