ampliar / Bloques de condensadores

Bloque de condensadores para compensar los aumentos de tensión en el RS

Bloque de condensadores para aumentar la cantidad máxima de pulsadores luminosos para controlar los interruptores de impulsos RS o RSZ de Doepke.

Tensión de servicio (CA): 240 V

Tipo de carcasa: Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje : Regleta de montaje (35 mm)
Grado de protección: IP20
Dimensiones: An 18 mm (1 Módulo) × Al 90 mm × Pr 70,5 mm

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: RS-KB
Número de referencia: 09981096
marca o tipo elegidos: ___________/___________