ampliar / Detectores/paneles de control

Panel de señalización

El panel de visualización e indicación DMRP 230 sirve para la presentación remota óptica y acústica del estado de conmutación de dispositivos de protección y vigilancia con contactos de señalización que están diseñados como contactos de cierre y pueden conectar la tensión de alimentación.

LED (Alarma):
Color: rojo 

Tecla de accionamiento (Restablecimiento de la alarma):
Color: negro

Salida de alarma principal (Semiconductor):
1 Contacto de cierre 
Tensión asignada (CC): 24 V
máx. Intensidad asignada de CC: 0,01 A
Tensión de aislamiento asignada: 250 V

Tensión de servicio (CA): 230 V (195,5 V ... 253 V)
Frecuencia de servicio (fija): 50 Hz

Tipo de carcasa: Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje : Regleta de montaje (35 mm)
Grado de protección: IP20 (montado: IP40)
Dimensiones: An 36 mm (2 Módulo) × Al 85 mm × Pr 65 mm

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: DMRP 230
Número de referencia: 09981110
marca o tipo elegidos: ___________/___________