ampliar / Materiales de cableado

Barra ómnibus, Horquilla, 4-polos, 80 A, 16 mm², 965 mm, recortable a medida

Barras ómnibus recortables a medida para interruptores diferenciales e interruptores magnetotérmicos 1000 mm, recortables a medida
Versión de la conexión: Horquilla
Anchura en módulos: 54
Disposición de fases: L1+N, L2+N, L3+N
Sección cruzada de la barra: 16 mm²
Anchura de la barra: 17,8
Longitud: 965 mm
Tensión asignada de CA (fija): 500 V
Intensidad asignada de CA (típica): 80 A
Conector neutro (N) existente
Constante dieléctrica: 4

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: GM.3.54.130/16/N
Número de referencia: 09920304
marca o tipo elegidos: ___________/___________