controlar / Sensores de viento y de lluvia

Anemómetros

Sensor de viento para el montaje en la pared (soporte telescópico), en combinación con el relé de evaluación SIWR; umbrales de conmutación ajustables

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: SIWS
Número de referencia: 09500206
marca o tipo elegidos: ___________/___________