conmutar / Relojes programadores

Reloj programador electrónico con horas de salida y puesta del sol, 230 V AC

El DTSW Astro 1 es un reloj programador digital con actualización astronómica que se ha desarrollado para controlar instalaciones eléctricas que necesitan parámetros de referencia solares, sobre todo los relativos a las horas de salida y puesta del sol, en una ubicación concreta todos los días del año. Puede realizar determinadas acciones a una hora concreta del día, así como conectarse o desconectarse al amanecer o al anochecer. En el caso de los procesos astronómicos, es posible predefinir un valor de corrección para los canales C1 y C2. Este reloj programador incorpora además diversas funciones adicionales, como el cambio automático entre el horario de verano y el de invierno, cuatro períodos vacacionales y la posibilidad de regular la luminosidad de la pantalla. Los menús pueden mostrarse en varios idiomas y presentan en pantalla un horario que indica la programación del día actual. El dispositivo cuenta con dos circuitos sin tensión independientes que permiten programar hasta 40 acciones para el canal 1 o el canal 2.
Programas de los relojes programadores: Amanecer, Anochecer, Programa por horas, Programa diario, Programa semanal, Programa de vacaciones
Funciones del reloj programador: controlado por cristal de cuarzo, contacto de conmutación sin potencial, Posibilidad de control manual
Número de posiciones de almacenamiento del reloj programador: 40
Intervalo de conmutación: mín. 1 min ... máx. 1 w
Reserva de potencia: 48 h
Reserva de potencia con batería: 87600 h

Circuito de carga (Relés):
2 Contacto inversor
Tensión asignada (CA): 250 V
Intensidad asignada de CA (típica): 16 A 
Frecuencia asignada: 50 Hz ... 60 Hz 

Tensión de servicio (CA): 230 V

Posición de uso: cualquiera

Tipo de carcasa: Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje : Regleta de montaje (35 mm)
Grado de protección: IP20
Dimensiones: An 35 mm (2 Módulo) × Al 88 mm × Pr 65 mm

Normativas de construcción/Normas: EN 60529, EN 60335-1

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: DTSW Astro 1
Número de referencia: 09800037
marca o tipo elegidos: ___________/___________