ampliar / Bloqueos contra reconexiones

Bloqueo contra reconexiones para DFS/DHS

Bloqueo contra reconexiones para aplicar la medida "Bloquear contra una reconexión" durante los trabajos de mantenimiento y reparación; adecuado para los interruptores diferenciales DFS y los interruptores principales DHS de Doepke.
precintables o cerrables mediante un candado convencional

Tipo de montaje : Acoplamiento del dispositivo
Dimensiones: An 17 mm × Al 29 mm × Pr 2,5 mm

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: WES
Número de referencia: 09913993
marca o tipo elegidos: ___________/___________