erweitern / Klemmen und Kappen

Berührschutzkappe für die Baureihen DLS 6 und RH

Schutzkappe für Klemmen der Doepke-Fabrikate DLS 6/RH.

Montageart: Geräteanbau
Abmessungen: B 17 mm × H 29 mm × T 18 mm

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: KA-DLS/RH
Bestellnummer: 09913997
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________