erweitern / Arbeitsstrom-/Unterspannungsauslöser

Arbeitsstromauslöser für  DLS 6

Arbeitsstromauslöser zur Nachrüstung der Baureihe(n) DLS 6 von Doepke

Arbeitsstromauslöser:
geeignet für Geräteklasse: Leitungsschutzschalter
geeignet für Baureihe: DLS 6
Anbauseite: rechts
maximale Polzahl der Hauptkontakteinheit: 4
maximale Stromstärke der Hauptkontakteinheit: 63 A 

Gehäuseart: Verteilereinbaugehäuse
Montageart: Tragschiene (35 mm), Geräteanbau
Schutzart: IP20 (eingebaut: IP40)
Abmessungen: B 17,5 mm (1 TE) × H 83 mm × T 75,2 mm

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: DASA 24
Bestellnummer: 09917993
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________