erweitern / Klemmen und Kappen

Endkappe für Phasenschienen, 2-polig, 10 mm²

Endkappe zur Abdeckung der offenen Enden von abgelängten Phasenschienen.

geeignet für: ablängbare D0-Sammelschienen
Ausführung Zubehör: Abschirmung Endstück
Gehäuseform: rechteckig
Polzahl Schiene: 2
geeignet für Schienenquerschnitt: 10 mm²

Abmessungen: B 11 mm × H 11,5 mm × T 10 mm

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: EK-2/10
Bestellnummer: 09920093
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________