ampliar / Terminales y tapas

Tapa final para barras de fases, 2+3 polos, 35 mm²

Tapa final para cubrir los extremos abiertos de las barras de fases.

apto para: ablängbare D0-Sammelschienen
Versión de los accesorios: Apantallamiento de la pieza final
Forma de la carcasa: rectangular
Número de polos de la barra: 2, 3
apto para la sección transversal de la barra: 35 mm²

Dimensiones: An 30,5 mm × Al 15,4 mm × Pr 7 mm

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: EK-2/3/35
Número de referencia: 09920094
marca o tipo elegidos: ___________/___________