erweitern / Klemmen und Kappen

Endkappe für Phasenschienen, 1-polig, 25 mm²/35 mm²

Endkappe zur Abdeckung der offenen Enden von abgelängten Phasenschienen.

geeignet für: ablängbare D0-Sammelschienen
Ausführung Zubehör: Abschirmung Endstück
Gehäuseform: rechteckig
Polzahl Schiene: 1
geeignet für Schienenquerschnitt: 25, 35 mm², mm²

Abmessungen: B 26 mm × H 6,7 mm × T 7,9 mm

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: EK-1/25/35
Bestellnummer: 09920096
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________