ampliar / Terminales y tapas

Tapa final para barras de fases, 1 polo, 25 mm²/35 mm²

Tapa final para cubrir los extremos abiertos de las barras de fases.

apto para: ablängbare D0-Sammelschienen
Versión de los accesorios: Apantallamiento de la pieza final
Forma de la carcasa: rectangular
Número de polos de la barra: 1
apto para la sección transversal de la barra: 25, 35 mm², mm²

Dimensiones: An 26 mm × Al 6,7 mm × Pr 7,9 mm

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: EK-1/25/35
Número de referencia: 09920096
marca o tipo elegidos: ___________/___________