ampliar / Terminales y tapas

Tapa final para barras de fases, 2 polos (16 mm²), 3 polos (10 mm²/16 mm²)

Tapa final para cubrir los extremos abiertos de las barras de fases.

apto para: ablängbare D0-Sammelschienen
Versión de los accesorios: Apantallamiento de la pieza final
Forma de la carcasa: rectangular
Número de polos de la barra: 2, 3
apto para la sección transversal de la barra: 10, 16 mm², mm²

Dimensiones: An 17 mm × Al 9 mm × Pr 16,9 mm

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: EK-2/3/10/16
Número de referencia: 09920098
marca o tipo elegidos: ___________/___________