ampliar / Terminales y tapas

Tapa final para barras de fases, 4 polo, 10 mm²/16 mm²

Tapa final para cubrir los extremos abiertos de las barras de fases.

apto para: ablängbare D0-Sammelschienen
Versión de los accesorios: Apantallamiento de la pieza final
Forma de la carcasa: rectangular
Número de polos de la barra: 4
apto para la sección transversal de la barra: 10, 16 mm², mm²

Dimensiones: An 22,9 mm × Al 8 mm × Pr 17 mm

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: EK-4/10/16
Número de referencia: 09920102
marca o tipo elegidos: ___________/___________