ampliar / Terminales y tapas

Tapa final para barras de fases GM.3.57…, +3 polos, 10 mm²/16 mm²

Tapa final para cubrir los extremos abiertos de las barras de fases.

apto para: Barras ómnibus recortables a medida para interruptores diferenciales e interruptores magnetotérmicos GM.3.57...
Versión de los accesorios: Apantallamiento de la pieza final
Forma de la carcasa: rectangular
Número de polos de la barra: 3
apto para la sección transversal de la barra: 10, 16 mm², mm²

Dimensiones: An 15,5 mm × Al 8 mm × Pr 17,5 mm

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: EK-3/10/16
Número de referencia: 09920103
marca o tipo elegidos: ___________/___________