erweitern / Verdrahtungsmaterial / FI- und LS-Sammelschienen

Sammelschiene, Gabel, 1-polig, 12 TE, 63 A (L1 x 12)

FI- und LS-Sammelschienen Eurovario-System nach EN 60664-1, 500 V, 10 mm², Gabel
Ausführung Anschluss: Gabel
Breite in Teilungseinheiten: 12
Phasenanordnung: L1 x 12
Querschnitt Schiene: 10 mm²
Teilungsmaß Schiene: 17,8
Länge: 210 mm
Bemessungsspannung AC: 500 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 63 A
Dielektrizitätszahl: 4

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: EV-S G 1.12.70
Bestellnummer: 09920111
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________