erweitern / Verdrahtungsmaterial

Sammelschiene, Gabel, 1-polig, 4 TE, 63 A (L1 x 4)

FI- und LS-Sammelschienen Eurovario-System nach EN 60664-1, 500 V, 10 mm², Gabel
Ausführung Anschluss: Gabel
Breite in Teilungseinheiten: 4
Phasenanordnung: L1 x 4
Querschnitt Schiene: 10 mm²
Teilungsmaß Schiene: 17,8
Länge: 76 mm
Bemessungsspannung AC: 500 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 63 A
Dielektrizitätszahl: 4

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: EV-S G 1.4.70
Bestellnummer: 09920126
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________