erweitern / Verdrahtungsmaterial

EV-S G  ANR Phasenschiene oben, N rechts

Verbindungsschienen FI und LS für die Verbindung von DFS 2/DFS 4 und DLS 6 zur Einspeisung von oben
Ausführung Anschluss: Gabel
Breite in Teilungseinheiten: 7
Phasenanordnung: L1, L2, L3, (N), L1, L2, L3
Querschnitt Schiene: 16 mm²
Teilungsmaß Schiene: 17,8
Länge: 125 mm
Bemessungsspannung AC: 500 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 80 A
Dielektrizitätszahl: 4

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: EV-S G  ANR
Bestellnummer: 09920128
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________