ampliar / Materiales de cableado

Barra ómnibus para DRCBO 4 tipo B/B+, Horquilla, 2-polos, 16 mm², 12 Módulo, 80 A

Barras ómnibus DRCBO 4 para combinaciones de interruptores diferenciales e interruptores magnetotérmicos DRCBO 4 tipo B y B+
Versión de la conexión: Horquilla
Anchura en módulos: 12
Disposición de fases: 5 x (L, N)
Sección cruzada de la barra: 16 mm²
Anchura de la barra: 17,8
Longitud: 209 mm
Tensión asignada de CA (fija): 480 V
Intensidad asignada de CA (típica): 80 A
Conector neutro (N) existente

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: BG2.5.16
Número de referencia: 09920152
marca o tipo elegidos: ___________/___________