ampliar / Terminales y tapas

Protección contra contacto accidental para barra con terminal de cable bifurcado

Tapa de protección contra contacto accidental para cubrir conexiones abiertas en barras ómnibus y barras de fases del sistema Eurovario

Tipo de montaje : Acoplamiento del dispositivo
Dimensiones: An 85 mm × Al 11,6 mm × Pr 18,5 mm
Color de la carcasa: amarillo

Dimensiones: An 85 mm × Al 11,6 mm × Pr 18,5 mm

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: EV-S BS
Número de referencia: 09920160
marca o tipo elegidos: ___________/___________