ampliar / Materiales de cableado

Barra ómnibus, Horquilla, 1-polos, 8,5 Módulo, 63 A ((L1-Hi) x 6)

Barras ómnibus para interruptores diferenciales e interruptores magnetotérmicos Eurovario-System nach EN 60664-1, 500 V, 10 mm², Horquilla
Versión de la conexión: Horquilla
Anchura en módulos: 8,5
Disposición de fases: (L1-Hi) x 6
Sección cruzada de la barra: 10 mm²
Anchura de la barra: 17,8
Longitud: 158 mm
Tensión asignada de CA (fija): 500 V
Intensidad asignada de CA (típica): 63 A
Interruptores auxiliares utilizables
Constante dieléctrica: 4

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: EV-S G 1+Hi.6.70
Número de referencia: 09920165
marca o tipo elegidos: ___________/___________