ampliar / Materiales de cableado

Barra ómnibus, Horquilla, 2-polos, 12 Módulo, 63 A ((L1, L2/N-Hi) x 5)

Barras ómnibus para interruptores diferenciales e interruptores magnetotérmicos Eurovario-System nach EN 60664-1, 500 V, 10 mm², Horquilla
Versión de la conexión: Horquilla
Anchura en módulos: 12
Disposición de fases: (L1, L2/N-Hi) x 5
Sección cruzada de la barra: 10 mm²
Anchura de la barra: 17,8
Longitud: 212 mm
Tensión asignada de CA (fija): 500 V
Intensidad asignada de CA (típica): 63 A
Interruptores auxiliares utilizables
Constante dieléctrica: 4

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: EV-S G 2+Hi.10.120
Número de referencia: 09920174
marca o tipo elegidos: ___________/___________