erweitern / Verdrahtungsmaterial

Sammelschiene, Gabel, 3-polig, 13,5 TE, 63 A ((L1, L2, L3-Hi) x 4)

FI- und LS-Sammelschienen Eurovario-System nach EN 60664-1, 500 V, 10 mm², Gabel
Ausführung Anschluss: Gabel
Breite in Teilungseinheiten: 13,5
Phasenanordnung: (L1, L2, L3-Hi) x 4
Querschnitt Schiene: 10 mm²
Teilungsmaß Schiene: 17,8
Länge: 240 mm
Bemessungsspannung AC: 500 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 63 A
Hilfsschalter verwendbar
Dielektrizitätszahl: 4

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: EV-S G 3+Hi.12.120
Bestellnummer: 09920177
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________