ampliar / Materiales de cableado

Barra ómnibus, Horquilla, 3-polos, 11 Módulo, 63 A ((L1, L2, L3) x 3 + L1, L2)

Barras ómnibus para interruptores diferenciales e interruptores magnetotérmicos Eurovario-System nach EN 60664-1, 500 V, 10 mm², Horquilla
Versión de la conexión: Horquilla
Anchura en módulos: 11
Disposición de fases: (L1, L2, L3) x 3 + L1, L2
Sección cruzada de la barra: 10 mm²
Anchura de la barra: 17,8
Longitud: 195 mm
Tensión asignada de CA (fija): 500 V
Intensidad asignada de CA (típica): 63 A
Constante dieléctrica: 4

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: EV-S G 3.11.120
Número de referencia: 09920190
marca o tipo elegidos: ___________/___________